# 符號

以下符號可以幫助您正確地使用本電動工具。請牢記各符號和它們的代表意義。正確了解各符號代表的意思，可以幫助您更有把握更安全地操作本電動工具。

符號和它們的代表意義
| 當電動工具運轉時，切勿把手伸進鋸切範圍內。 手若觸碰鋸片有被割傷的危險。
| 請佩戴護目鏡。
| 請佩戴耳罩。 工作噪音會損壞聽力。
| 請佩戴防塵面罩。
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | 請注意鋸片尺寸。鋸片上的內孔直徑必須和工具主軸完全吻合，不能有空隙。如果必須使用異徑管，則應注意：異徑管尺寸必須與鋸片主體厚度、鋸片內孔直徑以及工具主軸直徑相配。請儘可能使用鋸片隨附的異徑管。 鋸片直徑必須與符號上的數值相符。
| a 鋸片直徑的最大容許值是 254 mm。 b 劈開楔的厚度是 2.3 mm。 c 鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致。 d 更換鋸片時請注意：鋸切寬度不得小於 2.4 mm 且鋸片主體的厚度不得大於 2.2 mm。否則劈開楔有卡在工件中之虞。
| 劈開楔的厚度是 2.3 mm。 能處理的最大工件高度是 79 mm。
| 為您指示降低（進入搬運位置）及升高（進入工作位置）鋸片時手搖桿應旋轉的方向。
| 顯示鎖定桿在固定鋸片時的位置，和調整垂直方向的斜角鋸割角度（可以擺動鋸片）時的位置。
| 固定／鬆開滑動式桌面上的角度擋塊時，滾花螺栓應旋轉的方向。
| 視需要潤滑電動工具，請在指示的位置添加潤滑油。
| 絕緣等級 II 的電動工具代表該產品採用加強絕緣或是雙重絕緣的設計。
| CE 標章代表製造商認證此電動工具符合歐盟現行指令。