# Transportni i radni položaj lista pile

## Transportni položaj

- Skinite zaštitni poklopac (6), izvadite umetak za stol (32) i pozicionirajte klin raspora (7) u najdonji položaj. Ponovno umetnite umetak za stol (32).
- Okrenite ručicu (20) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se zupci lista pile (33) ne nađu ispod stola za piljenje (17).
- Proširenje stola za piljenje (11) pomaknite do kraja prema unutra.
  Steznu ručku (18) pritisnite prema dolje. Time je fiksirano proširenje stola za piljenje.

## Radni položaj

- Pozicionirajte klin raspora (7) u najgornji položaj točno iznad sredine lista pile, umetnite umetak za stol (32) i montirajte zaštitni poklopac (6).
- Okrenite ručicu (20) u smjeru kazaljke na satu sve dok se gornji zupci lista pile (33) ne nađu oko 3−6 mm iznad izratka.