# Zamena lista testere (videti slike m1−m4)

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

- Prilikom montaže lista testere nosite zaštitne rukavice. Postoji opasnost od povrede.

- Koristite samo listove testere čija je maksimalno dozvoljena brzina veća od broja obrtaja u praznom hodu vašeg električnog alata.

- Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu za rad, kao i na električnom alatu, i koji su prekontrolisani prema EN 847‑1 i obeleženi na odgovarajući način.

- Koristite samo listove testere koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su prikladni za materijal koji želite da obrađujete. Na taj način ćete izbeći pregrevanje vrhova zuba testere i topljenje materijala za obradu.

- Nemojte upotrebljavati listove testera od HSS čelika. Takvi listovi testere mogu lako da se slome.

##

- Polugu (20) obrnite u smeru kazaljke na satu do graničnika, tako da se list testere (33) nalazi u najvišoj mogućoj poziciji iznad stola za testerisanje.
- Otvorite steznu polugu (49) i skinite zaštitni poklopac (6) iz žleba na rascepnom klinu (7).
- Pomoću odvijača pomerite podlogu za sto (32) napred i izvadite je iz otvora za alat.
- Okrećite zateznu navrtku (59) pomoću okastog ključa (15) i istovremeno pritiskajte zaustavnu polugu vretena (60), dok ne ulegne.
- Držite polugu za blokadu vretena zategnutu i odvrnite zatezne navrtke suprotno od kazaljke na satu.
- Skinite zateznu prirubnicu (61).
- Skinite list testere (33).

##

Ukoliko je neophodno, očistite pre ugradnje sve delove koje treba montirati.

- Stavite novi list testere na zateznu prirubnicu (63) na vretenu alata (62).

Napomena: Nemojte da upotrebljavate suviše male listove testere. Radijalni žleb između lista testere i rascepnog klina sme da iznosi najviše 3 − 8 mm.

- Pri ugradnji obratite pažnju na to da se pravac presecanja zuba (pravac strelice na listu testere) poklapa sa smerom strelice na rascepnom klinu!

- Postavite zateznu prirubnicu (61) i zateznu navrtku (59).
- Okrećite zateznu navrtku (59) pomoću okastog ključa (15) i istovremeno pritiskajte zaustavnu polugu vretena (60), dok ne ulegne.
- Stegnite čvrsto zateznu navrtku u pravcu kazaljke na satu.
- Ponovo umetnite podlogu za sto (32).
- Ponovo montirajte zaštitni poklopac (6).