# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

##

- Ribaltare lo sportello di sicurezza (21) verso l’alto.
- Per mettere in funzione il banco sega, premere il tasto verde di accensione (70).

##

- Esercitare pressione sul coperchio di sicurezza (21).

##

Un interruttore di avvio/arresto è un cosiddetto interruttore di minima tensione che impedisce dopo una mancanza di corrente un riavvio dell’elettroutensile (ad es. in caso di estrazione della spina durante il funzionamento).
In tale caso, per rimettere in funzione l’elettroutensile, andrà nuovamente premuto il tasto ins. verde (70).