# Mengatur sudut potong vertikal dan horizontal

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan.

## Mengatur sudut potong vertikal (mata gergaji) (lihat gambar D)

Sudut potong vertikal dapat diatur dalam rentang sekitar -1° hingga 47°.

- Kendurkan tuas pengencang (26) berlawanan arah jarum jam.

Catatan: Jika tuas pengunci telah benar-benar dikendurkan, mata gergaji akan miring ke satu posisi sekitar 30° akibat gravitasi.

- Tarik atau tekan alat pemutar tangan (19) di sepanjang pemisah hingga indikator sudut (64) menampilkan sudut potong vertikal yang diinginkan.
- Tahan alat pemutar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci (26).

Untuk mengatur sudut standar vertikal 0° dan 45° secara cepat dan tepat, terdapat pembatas ((28), (25)) yang telah diatur dari pabrik.

## Mengatur sudut potong horizontal (mistar sudut) (lihat gambar E)

Catatan: Gunakan perangkat yang sesuai untuk pemotongan runcing (irisan panjang).

Sudut potong horizontal dapat diatur dalam rentang 60° (sisi kiri) hingga 60° (sisi kanan).

- Kendurkan kenop pengunci (65) jika kenop dikencangkan.
- Putar mistar sudut hingga indikator sudut (66) menunjukkan sudut potong horizontal yang diinginkan.
- Kencangkan kembali kenop pengunci (65).

Untuk mengatur secara cepat dan tepat pada sudut potong horizontal yang sering digunakan, tersedia sekrup pembatas untuk sudut 45° (sisi kiri, sisi kanan) dan 0° pada mistar sudut (3).

- Kendurkan kenop pengunci (65) jika kenop dikencangkan.
- Lipat pelat penyesuaian (67) ke luar.
- Putar mistar sudut sehingga ulir sekrup pembatas yang diinginkan terdapat di sebelah kanan pelat penyesuaian.
- Lipat pelat penyesuaian (67) ke dalam dan putar mistar sudut hingga ulir sekrup pembatas menyentuh pelat penyesuaian.
- Kencangkan kembali kenop pengunci (65).