# Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för elverktygets användning. Lägg på minne symbolerna och deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda elverktyget.

Symboler och deras betydelse
| Håll händerna på betryggande avstånd från sågområdet när elverktyget är påkopplat. Kontakt med sågklingan medför risk för personskada.
| Bär skyddsglasögon.
| Bär hörselskydd. Risk finns för att buller leder till hörselskada.
| Bär dammskyddsmask.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Beakta sågklingans dimensioner. Centrumhålet ska passa på verktygsspindeln och vara utan spel. Om en användning av reduceringsstycken är nödvändig är det viktigt att se till att reduceringsdelens mått passar till stambladstjockleken, till sågklingans håldiameter och till verktygsspindelns diameter. Använd om möjligt de reduceringsstycken som medföljer sågklingan. Sågklingans diameter ska motsvara uppgiften på symbolen.
| a Sågklingans diameter får uppgå till maximalt 254 mm. b Spaltkilens tjocklek är 2,3 mm. c Tändernas skärriktning (pilens riktning på sågklingan) måste stämma överens med pilens riktning på spaltkilen. d Var vid byte av sågklingan uppmärksam på att skärbredden inte är mindre än 2,4 mm och att stambladsstorleken inte är större än 2,2 mm. I annat fall finns risken att spaltkilen fastnar i arbetsstycket.
| Spaltkilens tjocklek är 2,3 mm. Arbetsstyckets höjd får vara högst 79 mm.
| Visar vevens rotationsriktning för att sänka (Transportställning) och lyfta (Arbetsställning) sågklingan.
| Visar låsarmens läge vid låsning av sågklingan och vid inställning av vertikal geringsvinkel (svängbar sågklinga).
| Räfflade skruvens vridriktning för vinkel‌anslagets fixering/frikoppling på skjutbordet.
| Smörj elverktyget vid behov med olja på angivna ställen.
| Elverktyg i skyddsklass II är förstärkta eller dubbelt isolerade.
| Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att elverktyget är i överensstämmelse med gällande EU-direktiv.