# A függőleges és a vízszintes sarkalószög beállítása

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani.

## Függőleges sarkalószög beállítás (fűrészlap) (lásd a A ábrát)

A függőleges sarkalószöget a -2° és 47° közötti tartományban lehet beállítani.

- Az óramutató járásával ellenkező irányban forgatva lazítsa ki a (16) reteszelőkart.

Figyelem: A reteszelőkar teljes kioldásakor a fűrészlap a nehézségi erő hatására egy olyan helyzetbe billen, amely kb. 30°-nak felel meg.

- Húzza vagy tolja el a (17) kézikereket a kulissza mentén, amíg a (51) szögkijelző a kívánt sarkalószöget jelzi.
- Tartsa ebben a helyzetben a kézikereket és húzza meg ismét szorosra a (16) reteszelőkart.

A 0° és 45° függőleges standardszög gyors és precíz beállítására gyárilag beállított ütközők ((59), (62)) szolgálnak.

## Vízszintes sarkalószög beállítása (szögvezető) (lásd a B ábrát)

A vízszintes sarkalószöget a 60° (balra) és 60° (jobbra) közötti tartományban lehet beállítani.

- Lazítsa ki a (53) rögzítőgombot, ha az meg van húzva.
- Forgassa el a szögvezetőt, amíg a (54) szögkijelző a kívánt sarkalószöget jelzi.
- Húzza meg ismét a a (53) rögzítőgombot.