# 보관 및 운반

## 기기 부품 보관하기(그림 O1−O5 참조)

전동공구 자체에 안전하게 특정한 부품을 고정하여 보관할 수 있습니다.

- 보조 평행 조절자 (41) 를 평행 조절자 (9) 에서 푸십시오.
- 느슨한 상태의 모든 기기 부품을 하우징의 해당 보관함에 끼우십시오(다음 표 참조).

그림 | 기기 부품 | 보관 부위
--- | --- | ---
O1 | 보호 커버 | 홀더 (33) 의 홈에 넣고, 클램핑 레버 (37) 를 사용해서 조이십시오
O2 | "보조 평행 조절자" 고정 세트 (42) | 홀더 (69) 에 고정시키십시오
O2 | 흡입 어댑터 (32) | 고정 클립 (70) 에 끼우십시오
O3 | 링 스패너 (22) | 공구함에 있는 고정 너트 (71) 를 이용해 고정시키십시오
O3 | 푸시 스틱 (23) | 고정 너트 (71) 를 통해 건 후 밀어서 고정시키십시오
O4 | 평행 조절자 (9) | 돌려서 아래서부터 가이드 레일에 걸고 고정 레버 (39) 로 고정시키십시오
O5 | 육각키 (21) 육각키 (20) | 홀더 (72) 에 끼우십시오
O5 | 각도 스토퍼 (3) | 고정 클립 (73) 에 끼우십시오
O5 | 보조 평행 조절자 (41) | 고정 클립 (30) 에 끼우십시오(짧은 쪽이 위쪽을 향하고, 긴 쪽이 뒤쪽을 향하게)

## 전동공구 운반하기

전동공구를 운반하기 전에 다음의 조치를 취해야 합니다:

- 전동공구를 운반할 때의 위치로 놓습니다.
- 전동공구에 고정되어 있지 않은 모든 액세서리 부품을 제거하십시오.
  사용하지 않는 톱날들은 운반할 때 가능하면 케이스에 넣어 잠가 두십시오.
- 톱 테이블 연장장치 (13) 를 완전히 안쪽으로 밀어넣고, 고정 레버 (15) 를 아래로 밀어 고정하십시오.
- 전원 케이블을 케이블 홀더 (29) 에 감으십시오.
- 공구를 들거나 옮길 때는 운반용 손잡이 (12) 를 사용하십시오.

- 전동공구를 운반할 때는 운반용 장치만 사용해야 하며, 어떠한 경우에도 보호 장치를 사용하지 마십시오.