# Символи

Следните символи могат да бъдат важни в про‌цеса на експлоатация на Вашия електроинстру‌мент. Моля, запомнете символите и значението им. Правилното интерпретиране на символите и тяхното значение ще Ви помогнат при по-доброто и по-сигурно ползване на електро‌инстру‌мента.

Символи и тяхното значение
| Не поставяйте ръцете си в близост до мястото на рязане, докато електро‌инструментът работи. Съществува опасност да се нараните при допир до циркулярния диск.
| Работете с противопрахова маска.
| Носете защита за слуха. Въздейст‌вие‌то на шум може да предизвика загуба на слух.
| Работете с предпазни очила.
‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 532‎ ‎3 601 M30 562‎ ‎3 601 M30 572‎ ‎3 601 M30 542‎ ‎3 601 M30 5B2 | Съобразявайте се с размерите на циркулярния диск. Отворът му трябва да пасва без луфт на присъединителното стъпало на вала. Ако е необходимо използването на редуциращи звена, внимавайте размерите на редуциращото звено да пасват на дебелината на фланеца на диска, на диаметъра на отвора му, както и на диаметъра на вала на машината. По възможност използвайте редуциращите звена, включени в окомплектовката на циркулярния диск. Диаметърът на циркулярния диск трябва да съответства на посоченото върху символа.
| a Диаметърът на циркулярния диск може да възлиза максимум 254 mm. b Дебелината на клина възлиза на 2,3 mm. c Посоката на рязане на зъбите (посока на стрелката върху циркулярния диск) трябва да съвпада с посоката на стрелката върху клина. d Внимавайте при смяна на циркулярния диск за това, ширината на рязане да не е по-малка от 2,4 mm и дебелината на опорния диск да не е по-голяма от 2,2 mm. В противен случай е налице опасност разтварящият клин да се заклещи в обработваемия детайл.
| Дебелината на клина възлиза на 2,3 mm. Максимално възможната височина на обработвания детайл възлиза на 79 mm.
| Лява страна: Показва посоката на въртене на ръчката за снижаване (транспортно положение) и повдигане (работно положение) на циркулярния диск. Дя¸сна страна: Показва позицията на лоста за застопоряване за фиксиране на циркулярния диск и при настройка на ъгъла на скосяване вертикално (циркулярният диск е с възможност за накланяне).
| При необходимост смажете електроинструмента на показаните места.
| Електроинструментите от клас на защита II са подсилено или двойно изолирани.
| С маркировката СЕ производителят потвърждава, че електроинструментът е в съответствие с валидните ЕС директиви.