# Αποθήκευση/φύλαξη και μεταφορά

## Φύλαξη των εξαρτημάτων του εργαλείου (βλέπε εικόνες O1−O5)

Για τη φύλαξη το ηλεκτρικό εργαλείο σας παρέχει τη δυνατότητα να στερεώσετε ασφαλώς ορισμένα εξαρτήματα του εργαλείου.

- Λύστε τον πρόσθετο οδηγό παραλλήλων (41) από τον οδηγό παραλλήλων (9).
- Τοποθετήστε όλα τα ελεύθερα εξαρτήματα του εργαλείου στις θήκες φύλαξης στο περίβλημα (βλέπε τον ακόλουθο πίνακα).

Εικόνα | Στοιχείο συσκευής | Θήκη φύλαξης
--- | --- | ---
O1 | Προστατευτικό κάλυμμα | Αναρτήστε το στην εγκοπή του στηρίγματος (33) και σφίξτε το με τον μοχλό σύσφιγξης (37)
O2 | Σετ εξαρτημάτων στερέωσης «Πρόσθετος οδηγός παραλλήλων» (42) | Κουμπώστε το στα στηρίγματα (69)
O2 | Προσαρμογέας αναρρόφησης (32) | Σπρώξτε τον στους σφιγκτήρες (70)
O3 | Πολυγωνικό κλειδί (22) | Στερεώστε το με το παξιμάδι στερέωσης (71) στη θήκη εξαρτημάτων
O3 | Ράβδος ώθησης (23) | Αναρτήστε την στο παξιμάδι στερέωσης (71) και μετακινώντας την, στερεώστε την
O4 | Οδηγός παραλλήλων (9) | Γυρίστε τον ανάποδα, αναρτήστε τον από κάτω τις ράγες οδηγούς και σφίξτε τη λαβή σύσφιγξης (39)
O5 | Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (21) Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (20) | Σπρώξτε το μέσα στα στηρίγματα (72)
O5 | Γωνιακός οδηγός (3) | Σπρώξτε τον στους σφιγκτήρες (73)
O5 | Πρόσθετος οδηγός παραλλήλων (41) | Σπρώξτε τον στους σφιγκτήρες (30) (κοντή πλευρά προς τα επάνω, μακριά πλευρά προς τα πίσω)

## Μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου

Πριν να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να εκτελέσετε τα εξής βήματα:

- Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση μεταφοράς.
- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα που δεν μπορούν να συναρμολογηθούν σταθερά στο ηλεκτρικό εργαλείο.
  Για να μεταφέρετε τους πριονόδισκους που δεν χρησιμοποιείτε να τους τοποθετείτε, κατά το δυνατό, μέσα σε ένα κλειστό κουτί.
- Σπρώξτε τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος (13) εντελώς προς τα μέσα και πιέστε τη λαβή σύσφιγξης (15) για σταθεροποίηση προς τα κάτω.
- Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το στήριγμα καλωδίου (29).
- Για το σήκωμα ή τη μεταφορά χρησιμοποιείτε τις λαβές μεταφοράς (12).

- Για τη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου να χρησιμοποιείτε μόνο τις διατάξεις μεταφοράς και όχι τις προστατευτικές διατάξεις.