# Transportni in delovni položaj žaginega lista

## Transportni položaj

- Odstranite zaščitni pokrov (6), odstranite vložek za mizo (25) in namestite razporni klin (7) v najnižjem položaju. Znova namestite vložek za mizo (25).
- Vrtite ročico (18) v levo tako dolgo, da bodo zobje žaginega lista (26) pod rezalno mizo (8).
- Potisnite razširitev rezalne mize (13) v celoti navznoter.
  Pritisnite vpenjalni ročaj (15) navzdol. S tem je razširitev rezalne mize fiksirana.

## Položaj za delo

- Namestite razporni klin (7) v zgornjem položaju, točno nad sredino žaginega lista, vstavite vložek za mizo (25) in namestite zaščitni pokrov (6).
- Vrtite ročico (18) v desno tako dolgo, da bodo zobje žaginega lista (26) pribl. 3−6 mm nad obdelovancem.