# Аралау

##

- Параллель тіректі (9) қажетті кесік еніне реттеп шығыңыз.
- Дайындаманы аралау үстеліне қорғаныш қаптаманың (6) алдына қойыңыз.
- Ара дискісін қос иіннің (18) көмегімен ара дискісінің (26) жоғарғы тістері дайындамадан шамамен 3−6 мм-ге жоғары болғанша көтеріңіз немесе түсіріңіз.
- Электр құралын қосыңыз.
- Дайындаманы бірқалыпты жылжытып аралаңыз.
  Тым көп қысым қолданған жағдайда, ара дискісінің ұштықтары қатты қызып, дайындамға зақым келтіруі мүмкін.
- Электр құралын өшіріп, ара дискісі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.

##

- Ара дискісінің қажетті тік еңіс бұрышын орнатыңыз.
  Ара дискісі солға еңкейтілген жағдайда, параллель тірек (9) ара дискісінен оң жақта орналасуы тиіс.
- Жұмыс қадамдарын сәйкесінше орындаңыз: қараңыз Түзу кесіктерді аралау

##

- Қажетті көлденең еңіс бұрышын бұрыштық тіректе (3) орнатыңыз.
- Дайындаманы профильдік тіреуішке (28) қойыңыз.
  Профиль кесік сызығында болмауы тиіс. Осы жағдайда домалатпа гайканы (57) босатып, профильдік тіреуішті жылжытыңыз.
- Ара дискісін қос иіннің (18) көмегімен ара дискісінің (26) жоғарғы тістері дайындамадан шамамен 3 − 6 мм-ге жоғары болғанша көтеріңіз немесе түсіріңіз.
- Электр құралын қосыңыз.
- Дайындаманы бір қолмен профильдік тіреуішке (28) қарай итеріп, бұрыштық тіректі басқа қолмен реттегіш бастиегінен (53) бағыттауыш ойық (5) ішіне баяу алға қарай жылжытыңыз.
- Электр құралын өшіріп, ара дискісі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.