# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

##

- Klap sikkerhedsklappen (19) opad.
- Maskinen tages i brug ved at trykke på den grønne Tænd-knap (56).
- Lad sikkerhedsklappen (19) falde ned igen.

##

- Tryk på sikkerhedsklappen (19).

##

Start-stop-kontakten er en såkaldt nulspændingskontakt, der forhindrer, at el-værktøjet starter igen efter strømsvigt (f. eks. træk stikket ud under brug).
El‑værktøjet tages i brug igen ved at trykke på den grønne Tænd-knap (56).