# تنظیم و کنترل تنظیمات پایه

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارید.

تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- یک زاویه برش فارسی عمودی ‎0° را تنظیم کنید.
- روکش محافظ (6) را بردارید.

### نحوه کنترل (رجوع کنید به تصویر J1)

- یک نقاله را روی ‎90° تنظیم کنید و بر میز اره (8) قرار دهید.

پای نقاله بایستی با تیغه اره (26) روی کل طول مسطح شود.

### نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویرJ2)

- پیچ(58) را باز کنید. اینگونه نگهدارنده ‎0°-(59) جا به جا می شود.
- اهرم قفل کننده(16) را باز کنید.
- چرخک دستی (17) را برعکس نگهدارنده ‎0° را جا به جا کنید تا پای نقاله با تیغه اره روی کل طول مسطح شود.
- چرخک دستی را در این وضعیت نگهدارید و اهرم قفل کننده (16) را دوباره سفت کنید.
- پیچ (58) را دوباره سفت کنید.

چنانچه نشانگر زاویه (51) پس از تنظیم در یک خط با علامت ‎0° درجه‌ بندی (52) نیست، پیچ (60) با یک پیچگوشتی چهارسوی معمولی باز کنید و نشانگر زاویه را در امتداد علامت ‎0° تنظیم کنید.

مراحل کاری بالا را بر همین روال برای زاویه برش فارسی عمودی ‎45° تکرار کنید (پیچ (61) را باز کنید؛ نگهدارنده ‎45° (62)) را جا به جا کنید. نمایشگر زاویه (51) نباید در این حین تغییر کند.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- روکش محافظ (6) را بردارید.

### نحوه کنترل

- با یک مداد، اولین دندانه ای که در پشت بالای واحد میز دیده می شود را علامت بزنید.
- نقاله را روی ‎90° تنظیم کنید و آن را روی لبه شیار راهنما (5) قرار دهید.
- پایه نقاله را جا به جا کنید تا به دندانه اره برخورد کند و فاصله بین تیغه اره و شیار راهنما را بخوانید.
- تیغه اره را بچرخانید تا دندانه علامت گذاری شده در جلو بالای واحد میز قرار گیرد.
- خط کش راهنمای زاویه را در امتداد شیار راهنما تا محل دندانه علامت گذاری شده تیغه اره حرکت دهید.
- فاصله مابین تیغه اره و شیار راهنما را مجدداً اندازه بگیرید.

هر دو فاصله اندازه گیری شده باید با یکدیگر یکسان باشند.

### نحوه تنظیم

- پیچ های آلنی(63) در جلو زیر میز اره و پیچ های آلنی(64) در پشت زیر میز اره را با آچار آلن ارسالی (21) را باز کنید.
- تیغه اره را با احتیاط حرکت دهید تا با شیار راهنما(5) موازی شود.
- پیچ ها(63) و (64)را دوباره سفت کنید.

##

- گونیای موازی را در سمت راست تیغه اره قرار دهید.
  گونیای موازی را جا به جا کنید تا علامت در ذره بین (27) روی درجه بندی پایینی 26 سانتیمتر را نشان دهد.
  برای تثبیت، اهرم مهار (39) را دوباره به پایین فشار دهید.
- اهرم مهار (15) را کاملاً به بالا بکشید و کشویی بسط میز اره (13) را تا انتها به بیرون بکشید.

### نحوه کنترل

نمایشگر فاصله (55) بایستی روی درجه بندی بالایی (2) مقدار شبیه علامت در ذره بین (27) را روی درجه بندی پایینی(2) نشان دهد.

### نحوه تنظیم

- دسته مهار را کاملا به بالا و میز کشویی (13) را تا انتها به بیرون بکشید.
- پیچ (65) را با یک پیچگوشتی چهارسو باز کنید و نمایشگر فاصله (55) را در امتداد درجه 26 سانتیمتری درجه بندی بالایی (2) تراز کنید.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- روکش محافظ (6) را بردارید.
- دسته ی مهار (39) خطکش راهنمای موازی را باز کنید و آن را برانید تا با تیغه ی اره تماس پیدا کند.

### نحوه کنترل

خطکش راهنمای موازی (9) باید تیغه اره را از تمام طول لمس کند.

### نحوه تنظیم

- پیچ های آلنی (66) را با آچار آلن ارسالی (21) باز کنید.
- خطکش راهنمای موازی (9) را با احتیاط حرکت دهید تا با تمامی طول تیغه اره تماس پیدا کند.
- خط کش راهنمای موازی را در این وضعیت نگهدارید و دستگیره مهار(39) را دوباره به پایین فشار دهید.
- همه ی پیچ های آلنی (66) را دوباره سفت کنید.

##

نیروی کشش خطکش راهنمای موازی (9) ممکن است پس از کاربری طولانی کاهش یابد.

- پیچ تنظیم (24) را آنقدر سفت کنید تا خطکش راهنمای موازی دوباره محکم روی میز اره تثبیت شود.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- قاب محافظ (6) را بردارید.
- گونیای موازی (9) را از راست حرکت دهید تا با تیغه اره تماس پیدا کند.

### نحوه کنترل

ذره بین (27) بایستی در یک خط با درجه 0 میلیمتری درجه بندی (2) قرار گیرد.

### نحوه تنظیم

- پیچ (67) را با یک چهارسو باز کنید و علامت را را با درجه 0 میلیمتری تراز کنید.

##

### نحوه کنترل

بخش جلویی واحد میز (25) باید کاملا همسطح یا کمی زیر میز اره باشد، طرف پشت بایستی همسطح یا کمی بالا نسبت به میز اره باشد.

### نحوه تنظیم

- واحد میز (25) را بردارید.
- با آچار آلن(21) سطح صحیح چهار پیچ تنظیم (68) را تنظیم کنید.