# Montering av enskilda delar

- Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur förpackningen.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial från elverktyget och medlevererat tillbehör.

- Kontrollera att förpackningsmaterialet under motorblocket tagits bort.

Direkt på höljet är följande komponenter monterade: påskjutare (23), ringnyckel (22), insexnyckel (21) och (20), parallellanslag (9), vinkelanslag (3), utsugsadapter (32), tilläggsparallellanslag (41) med monteringssats (42), skyddskåpa (6).

- När du behöver en av dessa komponenter tar du försiktigt ut den från förvaringen.

##

Observera: rengör alla delar som ska monteras innan positioneringen vid behov.

- Vrid veven (18) medsols till anslag så att sågbladet (26) befinner sig i högsta möjliga position över sågbladet.
- Lossa klämspaken (34).
- Skjut spaltkilen (7) i riktning mot klämspaken (34) tills den kan dras uppåt.
- Dra spaltkilen helt uppåt så att den är positionerad exakt ovanför mitten av sågbladet.
- Låt de båda stiften (35) haka i det nedre borrhålet på spaltkilen och dra åt klämspaken (34) igen.

##

- Haka fast bordinsatsen (25) i de bakre spåren (36) på verktygsschaktet.
- Skjut bordinsatsen neråt.
- Tryck på bordinsatsen tills den hakar i framtill i verktygsschaktet.

Framsidan av bordinsatsen (25) måste ligga i plan med eller en aning under sågbordet, bakkanten måste ligga i plan med eller en aning över sågbordet.

##

Observera: montera endast skyddskåpan om spaltkilen befinner sig i översta ställning precis över mitten av sågbladet (se bild a2). Montera inte skyddskåpan om spaltkilen befinner sig i understa ställning (leveranstillstånd eller position för sågning av spår) (se bild a1).

- Lossa klämspalten (37) och ta bort skyddskåpan (6) ur hållaren (33).
- Håll sågbladsskyddet (6) med en hand (övre metallskenan) och skjut klämspaken (37) uppåt med den andra.
- Skjut styrbulten (38) bakåt i spåret på spaltkilen (7).
- Skjut skyddskåpan (6) neråt tills sågbladsskyddet (övre metallskena) är parallellt med sågbladets (8) yta.
- Tryck klämspaken (37) neråt. Klämspaken ska haka i känn- och märkbart och skyddskåpan (6) ska vara fast och säkert monterad.

- Kontrollera innan varje användning om skyddskåpan rör sig felfritt. Använd inte elverktyget om skyddskåpan inte är fritt rörlig och inte stänger sig omedelbart.

##

Parallellanslaget (9) kan placeras till vänster eller höger om sågbladet.

- Lossa spänngreppet (39) på parallellanslaget (9). Därigenom avlastas V-gejden (40).
- Sätt först in parallellanslaget med V-gejden i sågbordets styrspår (10). Ställ sedan in parallellanslaget i främre styrspåret på sågbordet (1).
  Parallellanslaget kan nu förskjutas valfritt.
- För fixering av parallellanslaget tryck spännhandtaget (39) neråt.

##

För att såga smala arbetsstycken och för att såga vertikala geringsvinklar måste du montera tilläggs-parallellanslaget (41) på parallellanslaget (9).
Tilläggsparallellanslaget kan monteras till vänster eller höger på parallellanslaget (9) efter behov.

Använd monteringssatsen ”Tilläggsparallellanslag” (42) (2 fästskruvar, 2 underläggsbrickor, 2 vingmuttrar).

- Skjut fästskruvarna genom sidohålen i parallellanslaget (9).
- Skruvarnas huvud tjänar som tilläggsparallellanslagets gejder.
- Skjut tilläggsparallellanslaget (41) över huvudena på fästskruvarna.
- Sätt underläggsbrickorna på fästskruvarna och dra åt skruvarna med hjälp av vingmuttrarna.

##

- Skjut in skenan (43) för vinkelanslaget (3) i avsedda styrspår (5) på sågbordet.

För bättre anliggning av långa arbetsstycken kan vinkelanslaget breddas med profilskenan (28).

- Montera vid behov profilskenan med monteringssatsen (44) på vinkelanslaget.