# Θέση σε λειτουργία

- Προσέξτε την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζον‌ται με τα αντίστοιχα στοιχεία στην πινα‌κίδα τύπου του ηλεκτρικού εργα‌λείου.

##

- Σηκώστε το κλαπέτο ασφαλείας (19) προς τα επάνω.
- Για τη θέση σε λειτουργία πατήστε το πράσινο πλήκτρο ON (56).
- Αφήστε το κλαπέτο ασφαλείας (19) να πέσει ξανά προς τα κάτω.

##

- Πιέστε άνω στο κλαπέτο ασφαλείας (19).

##

Ο διακόπτης On/Off είναι ένας λεγόμενος διακόπτης μηδενικής τάσης ο οποίος εμποδίζει την επανεκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου μετά από μια διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας βγει το φις από την πρίζα).
Για να θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ξανά σε λειτουργία, πρέπει να πατήσετε εκ νέου το πράσινο πλήκτρο ON (56).