# وضع النقل ووضع العمل لشفرة المنشار

## وضع النقل

- أخرج غطاء الحماية (6) وقم بإزالة وليجة المنضدة (25) وضع إسفين الشق (7) في أدنى وضع. قم بتركيب وليجة المنضدة (25) مرة أخرى.
- أدر ذراع التدوير (18) في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن توجد أسنان شفرة المنشار (26) أسفل قاعدة المنشار (8).
- حرك تعريض قاعدة المنشار (13) نحو الداخل بشكل كامل.
  اضغط مقبض الشد (15) إلى أسفل. يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

## وضع العمل

- ضع إسفين الشق (7) في أعلى وضع فوق منتصف شفرة المنشار تماما، وقم بتركيب وليجة المنضدة (25) وغطاء الحماية (6).
- أدر ذراع التدوير (18) في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تصبح السنون العلوية لشفرة المنشار (26) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 − 6 مم تقريبا.