# Tekniske data

Bordrundsav |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Nominel optagen effekt | W | 1800 | 1800 | 1650
Nominel spænding | V | 220-240 | 230 | 110
Frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Omdrejningstal, ubelastet | o/min | 3650 | 3650 | 3650
Startstrømsbegrænsning |  | ● | ● | ●
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Kapslingsklasse |  | / II | / II | / II
Mål (inkl. aftagelige maskinelementer)
Bredde x dybde x højde | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Mål på egnede savklinger
Savklingediameter | mm | 254 | 254 | 254
Stamklingetykkelse | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
min. tandtykkelse/udlægning | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Boringsdiameter | mm | 30 | 30 | 30

Bordrundsav |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Nominel optagen effekt | W | 1800 | 1800
Nominel spænding | V | 220-240 | 220
Frekvens | Hz | 50/60 | 60
Omdrejningstal, ubelastet | o/min | 3650 | 3650
Startstrømsbegrænsning |  | ● | ●
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Kapslingsklasse |  | / II | / II
Mål (inkl. aftagelige maskinelementer)
Bredde x dybde x højde | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Mål på egnede savklinger
Savklingediameter | mm | 254 | 254
Stamklingetykkelse | mm | < 2,2 | < 2,2
min. tandtykkelse/udlægning | mm | > 2,4 | > 2,4
Boringsdiameter | mm | 25,4 | 25,4

Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.

Apparatet opfylder kravene i IEC 61000-3-11 og er underlagt regler om betinget tilslutning. Apparatet kan føre til lejlighedsvise spændingsudsving under ugunstige strømforhold. Apparatets impedans er indstillet til Zactual = 0,048 Ω. Brugeren skal sikre, at det tilslutningssted, med impedansen Zmax, hvor apparatet skal tilsluttes, opfylder impedanskravene: Zactual ≥ Zmax. Hvis Zmax ikke kendes, skal du bestemme Zmax sammen med netleverandøren eller forsyningsmyndighederne.