# Stivaggio e trasporto

## Conservare gli elementi dell’apparecchio (vedere figg. O1−O5)

L’elettroutensile offre la possibilità di fissare in modo sicuro determinati elementi dell’apparecchio per la loro conservazione.

- Togliere la guida parallela supplementare (41) dalla guida parallela (9).
- Inserire tutte le parti libere dell’apparecchio nei rispettivi scomparti per la conservazione presenti nella carcassa (vederei tabella seguente).

Fig | Elemento dell’apparecchio | Vano porta lama/portachiave
--- | --- | ---
O1 | Copertura di protezione | Agganciare nella rientranza del supporto (33) e serrare saldamente mediante leva di bloccaggio (37)
O2 | Set di fissaggio «guida parallela supplementare» (42) | Agganciare mediante le clip nei supporti (69)
O2 | Adattatore di aspirazione (32) | Inserire nelle staffe di fissaggio (70)
O3 | Chiave ad anello (22) | Fissare con dado di fissaggio (71) nel vano per gli utensili
O3 | Piano scorrevole (23) | Agganciare mediante dado di fissaggio (71) e fissare tramite spostamento
O4 | Guida parallela (9) | Girare, appendere dal basso nei binari di guida e serrare l’impugnatura di serraggio (39)
O5 | Chiave per viti con esagono interno (21) Chiave per viti con esagono interno (20) | Inserire nelle staffe di fissaggio (72)
O5 | Battuta di guida angolare (3) | Inserire nelle staffe di fissaggio (73)
O5 | Guida parallela supplementare (41) | Inserire nelle staffe di fissaggio (30) (lato corto verso l’alto; lato lungo indietro)

## Trasporto dell’elettroutensile

Prima di trasportare l’elettroutensile, occorrerà effettuare le seguenti operazioni:

- Portare l’elettroutensile in posizione di trasporto.
- Rimuovere tutti gli accessori che non si possano montare saldamente sull’elettroutensile.
  Per il trasporto, se possibile, riporre in un contenitore chiuso le lame inutilizzate.
- Spingere l’estensione in larghezza per banco sega (13) completamente verso l’interno e, per fissare, premere l’impugnatura di serraggio (15) verso il basso.
- Avvolgere il cavo di rete attorno all’apposito supporto (29).
- Per trasportare o sollevare il banco sega, utilizzare le impugnature di trasporto (12).

- Trasportando l’elettroutensile utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto; non utilizzare in alcun caso i dispositivi di protezione.