# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.

##

- Zatvorite sigurnosni poklopac (19) nagore.
- Za puštanje u rad pritisnite zeleni taster za uključivanje (56).
- Pustite da sigurnosni poklopac (19) ponovo padne nadole.

##

- Pritisnite sigurnosni poklopac (19).

##

Prekidač za uključivanje/isključivanje je tzv. prekidač nultog napona, koji sprečava ponovno pokretanje električnog alata nakon nestanka struje (npr. izvlačenje mrežnog utikača tokom rada).
Kako bi električni alat nakon toga ponovo bio pušten u rad, morate da pritisnete zeleni taster za uključivanje/isključivanje (56).