# Zaagblad wisselen (zie afbeeldingen k1−k4)

- Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.

- Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad. Er bestaat verwondingsgevaar.

- Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal toegestaan toerental dat hoger is dan het onbelaste toerental van het elektrische gereedschap.

- Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing en op het elektrische gereedschap vermelde specificaties, volgens EN 847‑1 zijn gecontroleerd en overeenkomstig zijn gemarkeerd.

- Gebruik alleen zaagbladen die door de fabrikant van dit elektrische gereedschap werden aanbevolen en die geschikt zijn voor het materiaal dat u wilt bewerken. Zo vermijdt u oververhitting van de punten van de zaagtanden en smelten van de te bewerken kunststof.

- Gebruik geen zaagbladen van HSS-staal. Dergelijke zaagbladen kunnen gemakkelijk breken.

## Zaagblad demonteren

- Draai de kruk (18) met de klok mee (naar rechts) tot aan de aanslag, zodat het zaagblad (26) zich in de hoogst mogelijke positie boven de zaagtafel bevindt.
- Open de klemhendel (37) en trek de veiligheidsafdekking (6) uit de groef op het spouwmes (7).
- Til met een schroevendraaier het tafelinzetstuk (25) voor op en pak dit uit de gereedschapschacht.
- Draai de spanmoer (46) met de ringsleutel (22) en trek tegelijkertijd aan de hendel voor blokkering van de uitgaande as (47) tot deze vastklikt.
- Houd de hendel voor blokkering van de uitgaande as aangetrokken en schroef de spanmoer tegen de klok in (naar links) eraf.
- Neem de spanflens (48) weg.
- Verwijder het zaagblad (26).

## Zaagblad monteren

Reinig indien nodig vóór de montage alle te monteren delen.

- Plaats het nieuwe zaagblad op de opnameflens (50) van de uitgaande as (49).

Aanwijzing: Gebruik geen te kleine zaagbladen. De radiale spleet tussen zaagblad en spouwmes mag maximaal 3 − 8 mm bedragen.

- Let er bij de montage op dat de snijrichting van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) overeenkomt met de pijlrichting op het spouwmes!

- Breng de spanflens (48) en de spanmoer (46) aan.
- Draai de spanmoer (46) met de ringsleutel (22) en trek tegelijkertijd aan de hendel voor blokkering van de uitgaande as (47) tot deze vastklikt.
- Draai de spanmoer met de klok mee (naar rechts) vast.
- Plaats het tafelinzetstuk (25) weer.
- Monteer de veiligheidsafdekking (6) weer.