# Tehnilised andmed

Ketassaepink |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Nimisisendvõimsus | W | 1800 | 1800 | 1650
Nimipinge | V | 220–240 | 230 | 110
Sagedus | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min‒1 | 3650 | 3650 | 3650
Käivitusvoolu piiraja |  | ● | ● | ●
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Kaitseklass |  | / II | / II | / II
Mõõtmed (koos eemaldatavate seadmeosadega)
Laius x sügavus x kõrgus | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Sobivate saeketaste mõõtmed
Saeketta läbimõõt | mm | 254 | 254 | 254
Saeketta paksus | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. hamba paksus/hammaste räsamine | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Puurava läbimõõt | mm | 30 | 30 | 30

Ketassaepink |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Nimisisendvõimsus | W | 1800 | 1800
Nimipinge | V | 220–240 | 220
Sagedus | Hz | 50/60 | 60
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min‒1 | 3650 | 3650
Käivitusvoolu piiraja |  | ● | ●
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 26,2 | 26,2
Kaitseklass |  | / II | / II
Mõõtmed (koos eemaldatavate seadmeosadega)
Laius x sügavus x kõrgus | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Sobivate saeketaste mõõtmed
Saeketta läbimõõt | mm | 254 | 254
Saeketta paksus | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. hamba paksus/hammaste räsamine | mm | > 2,4 | > 2,4
Puurava läbimõõt | mm | 25,4 | 25,4

Tooriku maksimaalsed mõõtmed: vaadake Tooriku maksimaalsed mõõtmed

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.

Seade vastab IEC 61000-3-11 nõuetele ja ühendatakse vastavalt ühendustingimustele. Ebasoodsates voolutingimustes võib seade põhjustada aeg-ajalt pingekõikumisi. Selle seadme takistuseks on määratud Ztegelik = 0,048 Ω. Kasutaja peab veenduma, et ühenduspunkt takistusega Zmax, kuhu seade ühendatakse, vastab takistuse nõuetele: Ztegelik ≥ Zmax. Kui Zmax ei ole teada, määrake Zmax kindlaks konsulteerides võrguteenuse osutaja või tarneasutusega.