# Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta elétrica. Memorize os símbolos e o respetivo significado. A interpretação correta dos símbolos permite uma utilização melhor e mais segura da ferramenta elétrica.

Símbolos e seus respetivos significados
| Não coloque as mãos na área de serra com a ferramenta elétrica em funcionamento. Há perigo de lesões se houver contato com o disco de serra.
| Usar uma máscara de proteção contra pó.
| Usar protetor auricular. O ruído pode causar perda de audição.
| Usar óculos de proteção.
| Verifique as dimensões da lâmina de serra. Não deve haver folga entre o diâmetro do orifício e o veio da ferramenta. Se for necessário usar peças redutoras, certifique-se de que as dimensões da peça redutora são adequadas para a espessura da base do disco e para o diâmetro do orifício da lâmina de serra, assim como para o veio da ferramenta. Se possível, use as peças redutoras fornecidas com a lâmina de serra. O diâmetro do disco de serra deve corresponder ao descrito no símbolo.
| a O diâmetro do disco de serra pode ser no máximo de 254 mm. b A espessura da cunha de abertura é de 2,3 mm. c O sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) deve corresponder com o sentido da seta na cunha de abertura. d Ao substituir o disco de serra, certifique-se de que a largura de corte não é inferior a 2,4 mm e a espessura da base do disco não é superior a 2,2 mm. Caso contrário, há o perigo de a cunha de abertura emperrar na peça.
| A espessura da cunha de abertura é de 2,3 mm. A altura máxima possível da peça é de 79 mm.
| lado esquerdo: mostra o sentido de rotação da manivela para rebaixar (posição de transporte) e para elevar (posição de trabalho) o disco de serra. Lado direito: mostra a posição da alavanca de bloqueio para fixar o disco de serra e, ao ajustar, o ângulo de meia-esquadria vertical (disco de serra giratória).
| Se necessário, aplique óleo na ferramenta elétrica nos locais indicados.
| As ferramentas elétricas da classe de proteção II são reforçadas ou têm isolamento duplo.
| Com a marcação CE, o fabricante confirma que a ferramenta elétrica está em conformidade com as diretrizes da UE aplicáveis.