# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Vodilni utor za vzporedno vodilo
(2) | Skala za razmak med žaginim listom in vzporednim vodilom
(3) | Kotno vodilo
(4) | Prijemalo
(5) | Vodilni žleb za kotni prislon
(6) | Zaščitni pokrov
(7) | Razporni klin
(8) | Rezalna miza
(9) | Vzporedno vodilo
(10) | V-vodilni utor na rezalni mizi za vzporedno vodilo
(11) | Izvrtine za namestitev
(12) | Nosilni ročaj
(13) | Razširitev rezalne mize
(14) | Pritrdilna vezica za delovno mizo GTA 600
(15) | Vpenjalni ročaj za razširitev rezalne mize
(16) | Aretirna ročica za nastavitev navpičnega zajeralnega kota
(17) | Ročno kolesce
(18) | Ročica za dvigovanje in spuščanje rezalnega lista
(19) | Varnostni zapah stikala za vklop/izklop
(20) | Šestrobi ključ (2 mm)
(21) | Šestrobi ključ (5 mm)
(22) | Očesni ključ (23 mm)
(23) | Potisno držalo
(24) | Vijak za nastavitev vpenjalne sile vzporednega vodila
(25) | Vložek za mizo
(26) | Žagin list
(27) | Povečevalno steklo
(28) | Profilna tirnica
(29) | Vpetje kabla
(30) | Držalna sponka za shranitev dodatnega vzporednega vodila
(31) | Izmet ostružkov
(32) | Odsesovalni nastavek
(33) | Držalo za shranjevanje zaščitnega pokrova
(34) | Vpenjalni vzvod razpornega klina
(35) | Pritrdilna zatiča za razporni klin
(36) | Odprtine za vložek za mizo
(37) | Vpenjalni vzvod zaščitnega pokrova
(38) | Vodilni sornik zaščitnega pokrova
(39) | Vpenjalni ročaj vzporednega prislona
(40) | V-vodilo vzporednega vodila
(41) | Dodatno vzporedno vodilo
(42) | Komplet za pritrditev „Dodatno vzporedno vodilo“
(43) | Vodilna tirnica kotnega prislona
(44) | Komplet za pritrditev „Profilna tirnica“
(45) | Pritrdilni vijak za izmet ostružkov
(46) | Pritezna matica
(47) | Ročica za blokiranje vretena
(48) | Vpenjalna prirobnica
(49) | Orodno vreteno
(50) | Prijemalna prirobnica
(51) | Kotni kazalnik (navpično)
(52) | Skala za nastavitev zajeralnega kota (navpično)
(53) | Pritrdilni čep za poljubne zajeralne kote (vodoravno)
(54) | Kotni kazalnik na kotnem prislonu
(55) | Prikazovalnik razmaka rezalne mize
(56) | Tipka za vklop
(57) | Narebričena matica profilne tirnice
(58) | Križni vijak za nastavitev prislona 0°
(59) | Prislon za zajeralni kot 0° (navpično)
(60) | Vijak za kazalec kota (navpično)
(61) | Križni vijak za nastavitev prislona 45°
(62) | Prislon za zajeralni kot 45° (navpično)
(63) | Šestrobi vijaki (5 mm) spredaj za nastavitev vzporednosti žaginega lista
(64) | Šestrobi vijaki (5 mm) zadaj za nastavitev vzporednosti žaginega lista
(65) | Vijak za prikazovalnik razmaka rezalne mize
(66) | Šestrobi vijak (5 mm) za nastavitev vzporednosti vzporednega vodila
(67) | Vijak za prikaz razmaka vzporednega vodila
(68) | Nastavitveni vijak za vložek za mizo
(69) | Držalo za shranjevanje pritrdilnega kompleta „Dodatno vzporedno vodilo“
(70) | Držalna sponka za shranjevanje odsesovalnega adapterja
(71) | Pritrdilna matica za očesni ključ in za obešanje potisnega držala
(72) | Držalo za shranjevanje notranjega šestrobega ključa
(73) | Držalna sponka za shranjevanje kotnega prislona