# Kontrola základného nastavenia a nastavenie

Aby ste si zabezpečili precízne rezy v každom čase, musíte vždy po intenzívnom používaní skontrolovať základné nastavenie elektrického náradia a v prípade potreby ho nastaviť nanovo.
Na takúto prácu potrebujete mať skúsenosti a špeciálne nástroje.

Servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo.

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Nastavte požadovaný vertikálny uhol zošikmenia pílového listu 0°.
- Odstráňte ochranný kryt (6).

### Kontrola (pozri obrázok J1)

- Nastavte uhlomer na uhol 90° a položte ho na rezací stôl (8).

Rameno uhlomera musí lícovať (byť v jednej línii) s pílovým listom (26) po celej dĺžke.

### Nastavenie (pozri obrázok J2)

- Povoľte skrutku (58). Tak sa môže posunúť doraz 0° (59).
- Povoľte aretačnú páčku (16).
- Posúvajte ručné koleso (17) proti uhlovému dorazu 0°, kým rameno uhlomera nebude lícovať (nebude v jednej línii) s pílovým listom po celej dĺžke.
- Podržte rameno nástroja v tejto polohe a aretačnú páčku (16) znova utiahnite.
- Opäť pevne dotiahnite skrutku (58).

Ak sa ukazovateľ uhla (51) nenachádza po nastavení v jednej línii so značkou 0° na stupnici (52), pomocou bežného krížového skrutkovača povoľte skrutku (60) a nastavte ukazovateľ uhla pozdĺž značky 0°.

Zopakujte vyššie uvedené pracovnú kroky pre vertikálny uhol zošikmenia 45° (povolenie skrutky (61); posunutie dorazu 45° (62)). Ukazovateľ uhla (51) sa pritom nesmie znova prestaviť.

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Odstráňte ochranný kryt (6).

### Kontrola

- Označte ceruzkou prvý ľavý zub píly, ktorý je viditeľný nad vložkou stola.
- Nastavte uhlomer na uhol 90° a položte na hranu vodiacej drážky (5).
- Posuňte rameno uhlomera tak, aby sa dotýkalo označeného zuba píly a odčítajte vzdialenosť medzi pílovým listom a vodiacou drážkou.
- Otáčajte pílový list, kým označený zub nebude stáť vpredu nad vložkou stola.
- Posuňte uhlomer pozdĺž vodiacej drážky až po označený zub pílového listu.
- Opäť odmerajte vzdialenosť medzi pílovým listom a vodiacou drážkou.

Obe namerané vzdialenosti musia byť rovnaké.

### Nastavenie

- Dodaným kľúčom na vnútorný šesťhran (63) povoľte skrutky s vnútorným šesťhranom (64) vpredu pod stolom píly a skrutky s vnútorným šesťhranom (21) vzadu pod stolom píly.
- Opatrne pohnite pílovým listom tak, aby sa nachádzal paralelne s vodiacou drážkou (5).
- Skrutky (63) a (64) opäť utiahnite.

##

- Umiestnite paralelný doraz na pravej strane pílového listu.
  Posúvajte uhlový doraz, kým označenie v lupe (27) nezobrazí na dolnej stupnici 26 cm.
  Na zaaretovanie zatlačte upevňovaciu rukoväť (39) opäť nadol.
- Potiahnite upevňovaciu rukoväť (15) úplne dohora a vytiahnite rozšírenie rezacieho stola (13) až na doraz von.

### Kontrola

Ukazovateľ vzdialenosti (55) musí na hornej stupnici (2) zobrazovať rovnakú hodnotu ako označenie v lupe (27) na dolnej stupnici (2).

### Nastavenie

- Vytiahnite rozšírenie rezacieho stola (13) až na doraz von.
- Povoľte skrutku (65) krížovým skrutkovačom a vyrovnajte ukazovateľ vzdialenosti (55) pozdĺž značky 26 cm hornej stupnice (2).

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Odstráňte ochranný kryt (6).
- Uvoľnite upevňovaciu rukoväť (39) paralelného dorazu a presuňte ju tak, aby sa dotýkala pílového listu.

### Kontrola

Paralelný doraz (9) sa musí dotýkať pílového listu po celej dĺžke.

### Nastavenie

- Uvoľnite skrutky s vnútorným šesťhranom (66) dodaným kľúčom s vnútorným šesťhranom (21).
- Opatrne pohybujte pozdĺžnym dorazom (9), kým sa nebude dotýkať pílového listu po celej dĺžke.
- Podržte paralelný doraz v tejto polohe a upevňovaciu rukoväť (39) zatlačte znova nadol.
- Opäť pevne dotiahnite skrutky s vnútorným šesťhranom (66).

##

Upínacia sila paralelného dorazu (9) sa môže častým používaním znížiť.

- Doťahujte nastavovaciu skrutku (24) dovtedy, kým sa nebude dať paralelný doraz opäť pevne zafixovať na rezacom stole.

##

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Odoberte ochranný kryt (6).
- Presuňte paralelný doraz (9) sprava tak, aby sa dotýkal pílového listu.

### Kontrola

Označenie lupy (27) musí byť v jednej línii so značkou 0 mm na stupnici (2).

### Nastavenie

- Povoľte skrutku (67) krížovým skrutkovačom a vyrovnajte označenie pozdĺž značky 0 mm.

##

### Kontrola

Predná strana vložky stola (25) musí byť zalícovaná alebo trochu pod rezacím stolom, zadná strana musí byť zalícovaná alebo trochu nad rezacím stolom.

### Nastavenie

- Odstráňte vložku stola (25).
- Nastavte kľúčom s vnútorným šesťhranom (21) správnu úroveň štyroch nastavovacích skrutiek (68).