# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia.

##

- Vyklopte bezpečnostnú klapku (19) smerom nahor.
- Na uvedenie do prevádzky stlačte zelené tlačidlo (56).
- Bezpečnostnú klapku (19) nechajte spadnúť znova nadol.

##

- Stlačte bezpečnostnú klapku (19).

##

Pri vypínači ide o takzvaný vypínač na nulové napätie, ktorý zabraňuje opätovnému rozbehnutiu elektrického náradia po výpadku sieťového napätia (napríklad aj vytiahnutím prívodnej šnúry zo zásuvky počas chodu náradia).
Aby sa potom elektrické náradie opäť uviedlo do prevádzky, musíte znova stlačiť zelené tlačidlo (56).