# Розпилювання

##

- Встановіть паралельний упор (9) на бажану ширину.
- Покладіть заготовку на стіл перед захисним кожухом (6).
- За допомогою кривошипної рукоятки (18) підніміть або опустіть пиляльне полотно настільки, щоб верхні зубці пиляльного полотна (26) опинилися на висоті прибл. 3−6 мм над заготовкою.
- Увімкніть електроінструмент.
- Розпилюйте оброблювану заготовку з рівномірною подачею.
  У разі дуже сильного притискання кінчики на пиляльному диску можуть перегрітися і заготовка може пошкодитись.
- Вимкніть електроінструмент і зачекайте, поки пиляльне полотно повністю зупиниться.

##

- Встановіть необхідний вертикальний кут пиляльного полотна.
  Якщо пиляльне полотно нахилене ліворуч, паралельний упор (9) повинен знаходитися праворуч від пиляльного полотна.
- Відповідним чином керуйтеся вказівками: див. Розпилювання по прямій

##

- Встановіть необхідний горизонтальний кут розпилювання на кутовому упорі (3).
- Прикладіть заготовку до профільної рейки (28).
  Профіль не повинен знаходитися на лінії розпилювання. За потреби відпустіть гайку з накаткою (57) і пересуньте профільну рейку.
- За допомогою кривошипної рукоятки (18) підніміть або опустіть пиляльний диск настільки, щоб верхні зубці пиляльного диска (26) опинилися на висоті прибл. 3−6 мм над заготовкою.
- Увімкніть електроінструмент.
- Притисніть однією рукою заготовку до профільної рейки (28), іншою рукою повільно посуньте кутовий упор за ручку фіксації (53) уперед в напрямному пазі (5).
- Вимкніть електроінструмент і зачекайте, поки пиляльний диск повністю не зупиниться.