# Технічні дані

Настільна дискова пила |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 1800 | 1800 | 1650
Номінальна напруга | В | 220–240 | 230 | 110
Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 3650 | 3650 | 3650
Обмеження пускового струму |  | ● | ● | ●
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 26,2 | 26,2 | 26,2
Клас захисту |  | / II | / II | / II
Розміри (включаючи знімні деталі інструмента)
Ширина x глибина x висота | мм | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Розміри придатних пиляльних полотен
Діаметр пиляльного полотна | мм | 254 | 254 | 254
Товщина центрального полотна | мм | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Мін. товщина/розвід зубців | мм | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Діаметр отвору | мм | 30 | 30 | 30

Настільна дискова пила |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Номінальна споживана потужність | Вт | 1800 | 1800
Номінальна напруга | В | 220–240 | 220
Частота | Гц | 50/60 | 60
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 3650 | 3650
Обмеження пускового струму |  | ● | ●
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 26,2 | 26,2
Клас захисту |  | / II | / II
Розміри (включаючи знімні деталі інструмента)
Ширина x глибина x висота | мм | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Розміри придатних пиляльних полотен
Діаметр пиляльного полотна | мм | 254 | 254
Товщина центрального полотна | мм | < 2,2 | < 2,2
Мін. товщина/розвід зубців | мм | > 2,4 | > 2,4
Діаметр отвору | мм | 25,4 | 25,4

Максимальні розміри заготовки: див. Максимальні розміри оброблюваної заготовки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.

Пристрій відповідає вимогам IEC 61000-3-11 і підлягає підключенню за певних умов. Пристрій може спричиняти нерегулярні коливання напруги при несприятливих умовах подачі електроенергії. Опір цього пристрою встановлено як Zactual = 0,048 Ω. Користувач повинен переконатися, що місце підключення з повним Zmax, до якого повинен бути підключений пристрій, відповідає вимогам щодо опору: Zactual ≥ Zmax. Якщо невідомо Zmax, визначте Zmax після консультації з постачальником мережевих рішень або організацією електропостачання.