# Nastavení rozpěrného klínu

Rozpěrný klín (7) zabraňuje uváznutí pilového kotouče (26) v řezu. Jinak existuje nebezpečí zpětného rázu, když se pilový kotouč v obrobku zasekne.
Dbejte tedy vždy na to, aby byl rozpěrný klín správně nastavený:

- Radiální mezera mezi pilovým kotoučem a rozpěrným klínem smí činit maximálně 3−8 mm.
- Tloušťka rozpěrného klínu musí být menší než šířka řezu a větší než základní tloušťka kotouče.
- Rozpěrný klín musí být vždy v jedné přímce s pilovým kotoučem.
- Pro normální dělicí řezy musí být rozpěrný klín vždy v nejvyšší možné poloze.

## Nastavení výšky rozpěrného klínu (viz obrázek F)

Pro řezání drážek musíte nastavit výšku rozpěrného klínu.

- Elektronářadí používejte pro řezání drážek nebo polodrážek pouze s odpovídajícím vhodným ochranným zařízením (např. tunelovým ochranným krytem, přítlačným hřebenem).

- Povolte upínací páčku (37) a vytáhněte ochranný kryt (6) z drážky v rozpěrném klínu (7).
  Aby byl ochranný kryt chráněný před poškozením, uložte ho do příslušného držáku (33) na krytu (viz také obrázek O1).
- Otáčejte klikou (18) po směru hodinových ručiček až nadoraz tak, aby se pilový kotouč (26) nacházel v nejvyšší možné poloze nad stolem pily.
- Povolte upínací páčku (34).
- Vytáhněte rozpěrný klín z kolíků (35) (upínací páčku (34) vytáhněte trochu ven) a posuňte rozpěrný klín (7) až nadoraz dolů.
- Nechte oba kolíky (35) zaskočit do dolních otvorů v rozpěrném klínu a znovu utáhněte upínací páčku (34).