# Окомплектовка

Преди да започнете експлоатация на електроинструмента дали всички изброени по-долу елементи са налични:

- Настолна циркулярна машина с монтиран циркулярен диск (26) и разтварящ клин (7)
- Ъгловa опора (3)
- Профилна шина (28)
- Комплект крепежни елементи "Профилна шина" (44) (направляваща планка, накатена гайка, винт, подложна шайба)
- Опора за успоредно водене (9)
- Спомагателна опора за успоредно водене (41)
- Крепежен комплект "Спомагателна опора за успоредно водене" (42) (3 крепежни винта, 3 подложни шайби, 3 крилчати гайки)
- Защитно покритие (6)
- Шестостенен ключ (21)
- Шестостенен ключ (20)
- Глух гаечен ключ (22)
- Лост за изтласкване (23)
- Приставка за маса(25)
- Адаптер за прахоулавяне (32)

Указание: Огледайте електроинструмента за евентуални повреди.
Преди да продължите използването на електроинструмента, трябва внимателно да проверите дали предпазните съоръжения или леко повредени детайли функционират изрядно и съобразно предназначението си. Проверете дали подвижните детайли функционират правилно и не се заклинват или дали има други повредени детайли. Всички детайли трябва да са монтирани правилно и да изпълняват всички условия за безопасна работа.
Повредени предпазни съоръжения и детайли трябва да бъдат ремонтирани или заменени от квалифициран техник в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.