# Tekniska data

Bordscirkelsåg |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Nominell ingångseffekt | W | 1800 | 1800 | 1650
Märkspänning | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Tomgångsvarvtal | v/min | 3650 | 3650 | 3650
Startströmsbegränsning |  | ● | ● | ●
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Skyddsklass |  | / II | / II | / II
Mått (inklusive demonterbara apparatelement)
Bredd x djup x höjd | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Mått för lämpliga sågklingor
Sågbladsdiameter | mm | 254 | 254 | 254
Klingans stomtjocklek | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. tandtjocklek/-snedställning | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Centrumhålets diameter | mm | 30 | 30 | 30

Bordscirkelsåg |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Nominell ingångseffekt | W | 1800 | 1800
Märkspänning | V | 220–240 | 220
Frekvens | Hz | 50/60 | 60
Tomgångsvarvtal | v/min | 3650 | 3650
Startströmsbegränsning |  | ● | ●
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Skyddsklass |  | / II | / II
Mått (inklusive demonterbara apparatelement)
Bredd x djup x höjd | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Mått för lämpliga sågklingor
Sågbladsdiameter | mm | 254 | 254
Klingans stomtjocklek | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. tandtjocklek/-snedställning | mm | > 2,4 | > 2,4
Centrumhålets diameter | mm | 25,4 | 25,4

Maximala arbetsstyckemått: se Maximala arbetsstyckemått

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.

Apparaten uppfyller kraven i IEC 61000-3-11 för vilka särskilda anslutningsvillkor gäller. I ogynnsamma strömförhållanden kan apparaten leda till enstaka spänningsfluktuationer. Impedansen för denna apparat är inställd som Z faktisk = 0,048 Ω. Användaren måste se till att anslutningspunkten, med en impedans på Zmax, som apparaten ska anslutas till, uppfyller impedanskravet: Zfaktisk ≥ Zmax. Om Zmax är okänt, bestäm Zmax i samråd med nätleverantören eller strömförsörjningsmyndigheten.