# Транспортне і робоче положення пиляльного диска

## Положення для транспортування

- Зніміть захисний кожух (6), зніміть вкладиш (25) і встановіть розпірний клин (7) у найнижче положення. Знову вставте вкладиш (25).
- Поверніть кривошипну рукоятку (18) проти стрілки годинника, щоб зуби пиляльного диска (26) знаходилися нижче поверхні стола (8).
- Посуньте поширювач стола (13) всередину до самого упору.
  Притисніть затискну рукоятку (15) донизу. Тепер поширювач стола зафіксований.

## Робоче положення

- Розташуйте розпірний клин (7) у найвищому положенні точно над по центру пиляльного диска, вставте вкладиш (25) і монтуйте захисний кожух (6).
- Повертайте кривошипну рукоятку (18) за стрілкою годинника, поки верхні зуби пиляльного диска (26) не опиняться у прибл. 3−6 мм над заготовкою.