# Kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab vastama elektrilise tööriista tüübisildil märgitud pingele.

##

- Tõmmake turvaklapp (19) üles.
- Vajutage kasutuselevõtmiseks rohelisele sisselülitusnupule (56).
- Laske turvaklapp (19) uuesti alla.

##

- Vajutage turvaklapile (19).

##

Lüliti (sisse/välja) on nn nullpingelüliti, mis hoiab ära seadme taaskäivitumise pärast voolukatkestust (nt toitepistiku väljatõmbamine töötamise ajal).
Elektrilise tööriista sisselülitamiseks voolukatkestuse järel peate uuesti vajutama rohelisele sisselülitamisnupule (56).