# Inbetriebnahme

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges übereinstimmen.

##

- Klappen Sie die Sicherheitsklappe (19) nach oben.
- Zur Inbetriebnahme drücken Sie die grüne Ein-Taste (56).
- Lassen Sie die Sicherheitsklappe (19) wieder nach unten fallen.

##

- Drücken Sie auf die Sicherheitsklappe (19).

##

Der Ein-Aus-Schalter ist ein sogenannter Nullspannungsschalter, der ein Wiederanlaufen des Elektrowerkzeugs nach Stromausfall (z. B. Ziehen des Netzsteckers während des Betriebs) verhindert.
Um das Elektrowerkzeug danach wieder in Betrieb zu nehmen, müssen Sie erneut die grüne Ein-Taste (56) drücken.