# Műszaki adatok

Asztali körfűrész |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 1800 | 1800 | 1650
Névleges feszültség | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 3650 | 3650 | 3650
Indításiáram-korlátozás |  | ● | ● | ●
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II | / II
Méretek (a leszerelhető készülékalkatrészekkel együtt)
Szélesség x mélység x magasság | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei
Fűrészlapátmérő | mm | 254 | 254 | 254
Fűrészlap-magvastagság | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. fogvastagság/-kihajlás | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Furatátmérő | mm | 30 | 30 | 30

Asztali körfűrész |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Névleges felvett teljesítmény | W | 1800 | 1800
Névleges feszültség | V | 220–240 | 220
Frekvencia | Hz | 50/60 | 60
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 3650 | 3650
Indításiáram-korlátozás |  | ● | ●
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 26,2 | 26,2
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II
Méretek (a leszerelhető készülékalkatrészekkel együtt)
Szélesség x mélység x magasság | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei
Fűrészlapátmérő | mm | 254 | 254
Fűrészlap-magvastagság | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. fogvastagság/-kihajlás | mm | > 2,4 | > 2,4
Furatátmérő | mm | 25,4 | 25,4

Maximális munkadarab méretek: lásd Maximális munkadarab méretek

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

A készülék megfelel az IEC 61000-3-11 szabványban lefektetett követelményeknek és a csatlakoztatásához különleges csatlakoztatási feltételeknek kell teljesülniük. A készülék hátrányos hálózati viszonyok esetén alkalmanként feszültségingadozásokhoz vezethet. Ennek a készüléknek az impedanciája Zactual = 0,048 Ω értékre van beállítva. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a csatlakozási pontra, amelyre a Zmax impedancia vonatkozik, és amelyhez a készüléket csatlakoztatják, teljesüljön a Zactual ≥ Zmax követelmény. Ha Zmax ismeretlen, a hálózat szállítójával vagy üzemeltető hatóságával való megbeszélés alapján határozza meg Zmax értékét.