# Instructions d’utilisation

##

- Pour toutes les coupes, assurez-vous d’abord que la lame de scie ne peut, dans aucun cas, toucher les butées ou d’autres parties de l’outil électroportatif.

- N’utilisez l’outil électroportatif pour réaliser des rainures ou des feuillures qu’avec un dispositif de protection approprié (par ex. capot de protection type tunnel, peigne presseur).

- N’utilisez pas l’outil électroportatif pour réaliser des rainures non traversantes (c’est-à-dire qui ne vont pas jusqu’au bout de la pièce).

Protégez la lame de scie contre les chocs et les coups. N’exposez pas la lame de scie à une pression latérale.

Le couteau diviseur doit coïncider avec la lame de scie pour éviter que la pièce ne se coince.

Ne sciez pas des pièces déformées. Le côté de la pièce qui va être appliqué contre la butée parallèle doit toujours être droit.

Conservez toujours le poussoir de sécurité sur l’outil électroportatif.

##

- Ne jamais se tenir dans l'alignement direct de la lame. Toujours se tenir du même côté de la lame que le guide. Un recul peut propulser la pièce à une vitesse rapide vers quiconque se trouvant devant et dans l'alignement de la lame.

- Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame de scie en rotation.

Respectez les indications suivantes :

- Tenez la pièce des deux mains et appuyez-la fermement sur la table de sciage.
- Pour le sciage de pièces étroites et pour la réalisation de coupes biaises, utilisez toujours le poussoir de sécurité (23) fourni et la butée parallèle supplémentaire (41).

##

Angle d’inclinaison (pour coupes biaises) | Hauteur maxi de la pièce [mm]
--- | ---
0° | 79
45° | 56