# Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical e horizontal

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar as definições básicas da ferramenta elétrica após uma utilização intensa e, eventualmente, voltar a ajustar.

## Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical (disco de serra) (ver figura A)

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado em uma faixa de -2° a 47°.

- Solte a alavanca de bloqueio (16) para a esquerda.

Nota: ao soltar a alavanca de bloqueio por completo, o disco de serra inclina-se pela força da gravidade para uma posição, que corresponde aprox. a 30°.

- Puxe ou pressione a roda manual (17) ao longo do bastidor até o indicador de ângulo (51) indicar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a fixar a alavanca de bloqueio (16).

Para ajustar de forma rápida e precisa os ângulos verticais standard de 0° e 45° estão previstos limitadores ((59), (62)) ajustados de fábrica.

## Ajustar ângulo de meia-esquadria horizontal (limitador angular) (ver figura B)

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado em uma faixa de 60°(lado esquerdo) a 60° (lado direito).

- Solte o manípulo de fixação (53), se este estiver apertado.
- Rode o limitador angular até o indicador de ângulo (54)indicar o ângulo de meia-esquadria desejado.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (53).