# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.

(1) | Führungsnut für Parallelanschlag
(2) | Skala für Abstand Sägeblatt zu Parallelanschlag
(3) | Winkelanschlag
(4) | Griffmulden
(5) | Führungsnut für Winkelanschlag
(6) | Schutzabdeckung
(7) | Spaltkeil
(8) | Sägetisch
(9) | Parallelanschlag
(10) | V-Führungsnut am Sägetisch für den Parallelanschlag
(11) | Bohrungen für Montage
(12) | Tragegriff
(13) | Sägetischverbreiterung
(14) | Befestigungslasche für Arbeitstisch GTA 600
(15) | Spanngriff für Sägetischverbreiterung
(16) | Arretierhebel zum Einstellen vertikaler Gehrungswinkel
(17) | Handrad
(18) | Kurbel zum Heben und Senken des Sägeblatts
(19) | Sicherheitsklappe des Ein-/Ausschalters
(20) | Innensechskantschlüssel (2 mm)
(21) | Innensechskantschlüssel (5 mm)
(22) | Ringschlüssel (23 mm)
(23) | Schiebestock
(24) | Justierschraube für Spannkraft des Parallelanschlags
(25) | Tischeinsatz
(26) | Sägeblatt
(27) | Lupe
(28) | Profilschiene
(29) | Kabelhalter
(30) | Halteklammer zur Aufbewahrung des Zusatz-Parallelanschlags
(31) | Spanauswurf
(32) | Absaugadapter
(33) | Halterung zur Aufbewahrung der Schutzabdeckung
(34) | Klemmhebel des Spaltkeils
(35) | Positionsstifte für Spaltkeil
(36) | Aussparungen für Tischeinsatz
(37) | Klemmhebel der Schutzabdeckung
(38) | Führungsbolzen der Schutzabdeckung
(39) | Spanngriff des Parallelanschlags
(40) | V-Führung des Parallelanschlags
(41) | Zusatz-Parallelanschlag
(42) | Befestigungsset „Zusatz-Parallelanschlag“
(43) | Führungsschiene des Winkelanschlags
(44) | Befestigungsset „Profilschiene“
(45) | Befestigungsschraube für Spanauswurf
(46) | Spannmutter
(47) | Spindelarretierhebel
(48) | Spannflansch
(49) | Werkzeugspindel
(50) | Aufnahmeflansch
(51) | Winkelanzeiger (vertikal)
(52) | Skala für Gehrungswinkel (vertikal)
(53) | Feststellknauf für beliebige Gehrungswinkel (horizontal)
(54) | Winkelanzeiger am Winkelanschlag
(55) | Abstandsanzeiger Sägetisch
(56) | Ein-Taste
(57) | Rändelmutter für Profilschiene
(58) | Kreuzschlitzschraube zum Einstellen des Anschlags 0°
(59) | Anschlag für 0°-Gehrungswinkel (vertikal)
(60) | Schraube für Winkelanzeiger (vertikal)
(61) | Kreuzschlitzschraube zum Einstellen des Anschlags 45°
(62) | Anschlag für 45°-Gehrungswinkel (vertikal)
(63) | Innensechskantschrauben (5 mm) vorn zum Einstellen der Parallelität des Sägeblatts
(64) | Innensechskantschrauben (5 mm) hinten zum Einstellen der Parallelität des Sägeblatts
(65) | Schraube für Abstandsanzeiger Sägetisch
(66) | Innensechskantschrauben (5 mm) zum Einstellen der Parallelität des Parallelanschlags
(67) | Schraube für Abstandsanzeiger Parallelanschlag
(68) | Justierschrauben für Tischeinsatz
(69) | Halterung zur Aufbewahrung des Befestigungssets „Zusatz-Parallelanschlag"
(70) | Halteklammer zur Aufbewahrung des Absaugadapters
(71) | Befestigungsmutter für den Ringschlüssel und zum Aufhängen des Schiebestocks
(72) | Halterung zur Aufbewahrung des Innensechskantschlüssels
(73) | Halteklammer zur Aufbewahrung des Winkelanschlags