# Position de transport et de travail de la lame de scie

## Position de transport

- Retirez le capot de protection (6), puis le pare-éclats (25) et positionnez le couteau diviseur (7) dans la position la plus basse. Remontez le pare-éclats (25).
- Tournez la manivelle (18) dans le sens antihoraire jusqu’à ce que les dents de la lame de scie (26) se trouvent en dessus de la table de sciage (8).
- Poussez la rallonge de table de sciage (13) à fond vers l’intérieur.
  Poussez le bouton de serrage (15) vers le bas. Ceci bloque la rallonge.

## Position de travail

- Positionnez le couteau diviseur (7) dans la position la plus élevée exactement au-dessus de centre de la lame de scie, installez le pare-éclats (25), puis montez le capot de protection (6).
- Tournez la manivelle (18) dans le sens horaire jusqu’à ce que les dents supérieures de la lame de scie (26) soient positionnées env. 3 − 6 mm au-dessus de la pièce.