# Stacionární nebo flexibilní montáž

- K zaručení bezpečné manipulace musíte elektrické nářadí před použitím namontovat na rovnou a stabilní pracovní plochu (např. pracovní stůl).

## Montáž na pracovní plochu (viz obrázek i)

- Upevněte elektronářadí pomocí vhodného šroubového spoje na pracovní plochu. K tomu slouží otvory (11).

## Montáž na pracovní stůl Bosch (viz obrázek j)

Pracovní stoly Bosch (např. GTA 600) poskytují elektronářadí oporu na každém podkladu díky výškově nastavitelným nohám.

- Přečtěte si všechna varovná upozornění a všechny pokyny přiložené k pracovnímu stolu. Nedodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

- Dříve než namontujete elektronářadí, smontujte správně pracovní stůl. Bezvadné smontování je důležité, aby se zabránilo riziku zhroucení.

- Na pracovní stůl montujte elektrické nářadí v přepravní poloze.