# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Ranhura de guia para a guia paralela
(2) | Escala para distância entre o disco de serra e a guia paralela
(3) | Guia angular
(4) | Cavidades de pega
(5) | Ranhura de guia para a guia angular
(6) | Cobertura de proteção
(7) | Cunha abridora
(8) | Mesa de serra
(9) | Guia paralela
(10) | Ranhura de guia em V na mesa de serra para a guia paralela
(11) | Orifícios para montagem
(12) | Pega de transporte
(13) | Conjunto de extensão da mesa de serra
(14) | Dispositivo de fixação para a mesa de trabalho GTA 600
(15) | Punho de aperto para conjunto de extensão da mesa de serra
(16) | Alavanca de bloqueio para ajustar o ângulo vertical de meia-esquadria
(17) | Roda manual
(18) | Manivela para subir e descer o disco de serra
(19) | Cobertura de segurança do interruptor de ligar/desligar
(20) | Chave sextavada interior (2 mm)
(21) | Chave sextavada interior (5 mm)
(22) | Chave anular (23 mm)
(23) | Pau para empurrar
(24) | Parafuso de ajuste para a força de aperto da guia paralela
(25) | Inserto de mesa
(26) | Disco de serra
(27) | Lente
(28) | Calha perfilada
(29) | Porta-cabo
(30) | Gancho de suporte para o armazenamento da guia paralela adicional
(31) | Expulsão de aparas
(32) | Adaptador de aspiração
(33) | Suporte para armazenamento da cobertura de proteção
(34) | Alavanca de aperto da cunha abridora
(35) | Pino de posicionamento para a cunha abridora
(36) | Entalhe para inserto de mesa
(37) | Alavanca de aperto da cobertura de proteção
(38) | Pinos de guia da cobertura de proteção
(39) | Punho de aperto da guia paralela
(40) | Guia em forma de V da guia paralela
(41) | Guia paralela adicional
(42) | Conjunto de fixação "Guia paralela adicional"
(43) | Calha de guia da guia angular
(44) | Conjunto de fixação "Calha perfilada"
(45) | Parafuso de fixação para expulsão de aparas
(46) | Porca de aperto
(47) | Alavanca de travamento do veio
(48) | Flange de aperto
(49) | Veio da ferramenta
(50) | Flange de admissão
(51) | Indicador de ângulo (vertical)
(52) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(53) | Manípulo de fixação para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(54) | Indicador de ângulo na guia angular
(55) | Indicador de distância da mesa de serra
(56) | Tecla para ligar
(57) | Porca serrilhada da calha perfilada
(58) | Parafuso de fenda em cruz para ajustar o batente 0°
(59) | Batente para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
(60) | Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
(61) | Parafuso de fenda em cruz para ajustar o batente 45°
(62) | Batente para ângulo de meia-esquadria de 45° (vertical)
(63) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) à frente para ajustar a paralelidade do disco de serra
(64) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) atrás para ajustar a paralelidade do disco de serra
(65) | Parafuso para o indicador de distância da mesa de serra
(66) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) para ajustar o paralelismo da guia paralela
(67) | Parafuso para o indicador de distância da guia paralela
(68) | Parafusos de ajuste para inserto de mesa
(69) | Suporte para o armazenamento do conjunto de fixação "Guia paralela adicional"
(70) | Gancho de suporte para o armazenamento do adaptador de aspiração
(71) | Porca de fixação para a chave anular e para pendurar o pau de empurrar
(72) | Suporte para o armazenamento da chave sextavada interior
(73) | Gancho de suporte para o armazenamento da guia angular