# Регулиране на опората за успоредно водене

Опората за успоредно водене (9) може да се позиционира вляво (черна скала) или вдясно (сребърна скала) от циркулярния диск. Маркировката на лупата (27) показва на скалата (2) настроеното разстояние на опората за успоредно водене до циркулярния диск.
Позиционирайте опората за успоредно водене от желаната страна на циркулярния диск.

## Настройване на опората за успоредно рязане
при неизтеглен стенд за рязане

- Освободете застопоряващата ръкохватка (39) на опората за успоредно водене (9). Изместете опората за успоредно водене, докато маркировката в лупата (27) покаже желаното разстояние.
  При неразтворен стенд за рязане са валидни долните надписи на сребърната скала (2).
- За застопоряване натиснете ръкохватката (39) отново надолу.

## Настройване на опората за успоредно водене
при изкаран стенд за рязане (вж. фиг. D)

- Поставете опората за успоредно водене отдясно на циркулярния диск.
  Изместете опората за успоредно водене, докато маркировката в лупата (27) покаже 26 cm, отчетено по долната скала.
  За застопоряване натиснете ръкохватката (39) отново надолу.
- Издърпайте докрай нагоре застопоряващата ръкохватка (15) за разширяване на масата на циркуляра.
- Издърпайте разширяването на масата на циркуляра (13)навън, докато стрелката (55) покаже на горната скала желаното разстояние до циркулярния диск.
- Натиснете надолу застопоряващия лост (15).
  С това разширяването на масата на циркуляра се застопорява.