# Kontrola a seřízení základních nastavení

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Nastavte svislý pokosový úhel pilového kotouče 0°.
- Odstraňte ochranný kryt (6).

### Kontrola (viz obrázek J1)

- Nastavte úhlové pravítko na 90° a umístěte ho na stůl pily (8).

Rameno úhlového pravítka musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (26).

### Nastavení (viz obrázek J2)

- Povolte šroub (58). Tak lze doraz 0° (59) posunout.
- Povolte aretační páčku (16).
- Posuňte ruční kolo (17) proti dorazu 0° tak, aby bylo rameno úhlového pravítka po celé délce v rovině s pilovým kotoučem.
- Podržte ruční kolo v této poloze a aretační páčku znovu utáhněte (16).
- Šroub (58) znovu utáhněte.

Jestliže není ukazatel úhlu (51) po nastavení v jedné přímce se značkou stupnice (52), povolte šroub (60) pomocí běžného křížového šroubováku a ukazatel úhlu vyrovnejte podél značky 0°.

Výše uvedené pracovní kroky zopakuje odpovídajícím způsobem pro svislý pokosový úhel 45° (povolení šroubu (61); posunutí dorazu 45° (62)). Ukazatel úhlu (51) se přitom nesmí znovu přenastavit.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (6).

### Kontrola

- Tužkou označte první levý pilový zub, který je viditelný nad vložkou stolu.
- Nastavte úhlové pravítko na 90° a přiložte ho k hraně vodicí drážky (5).
- Posuňte rameno úhlového pravítka tak, aby se dotýkalo označeného zubu pily, a odečtěte vzdálenost mezi pilovým kotoučem a vodicí drážkou.
- Otočte pilový kotouč tak, aby byl označený zub vpředu nad vložkou stolu.
- Přesuňte úhlové pravítko podél vodicí drážky až k označenému zubu pily.
- Opět změřte vzdálenost mezi pilovým kotoučem a vodicí drážkou.

Obě změřené vzdálenosti musí být identické.

### Nastavení

- Dodaným klíčem na vnitřní šestihran (21) povolte šrouby s vnitřním šestihranem (63) vpředu pod stolem pily a šrouby s vnitřním šestihranem (64) vzadu pod stolem pily.
- Opatrně pohybujte pilovým kotoučem tak, aby byl rovnoběžně s vodicí drážkou (5).
- Znovu utáhněte všechny šrouby (63) a (64).

##

- Umístěte podélný doraz vpravo od pilového kotouče.
  Posuňte podélný doraz tak, aby značka v lupě (27) na dolní stupnici ukazovala 26 cm.
  Pro zajištění stiskněte zajišťovací páčku (39) znovu dolů.
- Zatáhněte zajišťovací páčku (15) úplně nahoru a vytáhněte rozšíření stolu pily (13) až nadoraz ven.

### Kontrola

Ukazatel vzdálenosti (55) musí na horní stupnici (2) ukazovat stejnou hodnotu jako značka v lupě (27) na dolní stupnici (2).

### Nastavení

- Vytáhněte rozšíření stolu pily (13) až nadoraz ven.
- Křížovým šroubovákem povolte šroub (65) a vyrovnejte ukazatel vzdálenosti (55) podél značky 26 cm na horní stupnici (2).

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (6).
- Povolte upínací páčku (39) podélného dorazu a posuňte ho tak, aby se dotýkal pilového kotouče.

### Kontrola

Podélný doraz (9) se musí dotýkat pilového kotouče po celé délce.

### Nastavení

- Dodaným klíčem na vnitřní šestihran (21) povolte šrouby s vnitřním šestihranem (66).
- Opatrně posuňte podélný doraz (9) tak, aby se po celé délce dotýkal pilového kotouče.
- Podržte podélný doraz v této poloze a stiskněte upínací páčku (39) opět dolů.
- Znovu utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem (66).

##

Upínací síla podélného dorazu (9) může při častém používání klesat.

- Utahujte seřizovací šroub (24), dokud znovu nelze podélný doraz zafixovat na stole pily.

##

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (6).
- Přesuňte podélný doraz (9) zprava tak, aby se dotýkal pilového kotouče.

### Kontrola

Značka lupy (27) musí být v jedné přímce se značkou 0 mm na stupnici (2).

### Nastavení

- Křížovým šroubovákem povolte šroub (67) a vyrovnejte značku podél značky 0 mm.

##

### Kontrola

Přední strana vložky stolu (25) musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně pod ním, zadní strana musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně nad ním.

### Nastavení

- Odstraňte vložku stolu (25).
- Klíčem na vnitřní šestihran (21) nastavte správnou úroveň čtyř seřizovacích šroubů (68).