# Kesme

##

- Paralellik mesnedini (9) istediğiniz kesme genişliğine ayarlayın.
- İş parçasını testere tezgahında koruyucu kapak (6) önüne koyun.
- Testere bıçağını koldan (18) testere bıçağının (26) üst dişleri iş parçasının yaklaşık 3−6 mm üzerine gelecek şekilde kaldırın veya alçaltın.
- Elektrikli el aletini çalıştırın.
- İş parçasını düzgün itme kuvveti ile testereleyin.
  Çok fazla baskı uygularsanız, testere bıçağı uçları aşırı ısınabilir ve iş parçası zarar görebilir.
- Elektrikli el aletini kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.

##

- Testere bıçağının istenen dikey gönye açısını ayarlayın.
  Testere bıçağı sola doğru yatırıldığında, paralellik mesnedi (9) testere bıçağının sağında olmalıdır.
- Çalışma adımlarını buna göre takip edin: Bakınız Düz hatlı kesme

##

- İstenen gönye açısını yatay gönye aşısıyla açılı mesnette (3) ayarlayın.
- İş parçasını profil raya (28) yerleştirin.
  Profil kesme hattı içinde olmamalıdır. Bu gibi durumlarda tırtıllı somunu (57) gevşetin ve profil rayını kaydırın.
- Testere bıçağını koldan (18) testere bıçağının (26) üst dişleri iş parçasının yaklaşık 3−6 mm üzerine gelecek şekilde kaldırın veya alçaltın.
- Elektrikli el aletini çalıştırın.
- Bir elinizle iş parçasını profil raya (28) doğru itin ve diğer elinizle açılı mesnedi tespit topuzunda (53) yavaşça kılavuz olukta (5) öne itin.
- Elektrikli el aletini kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.