# Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

(1) | Αυλάκι οδηγός για οδηγό παραλλήλων
(2) | Κλίμακα ρύθμισης απόστασης μεταξύ πριονόδισκου και οδηγού παραλλήλων
(3) | Γωνιακός οδηγός
(4) | Εσοχές λαβής
(5) | Αυλάκι οδηγός του γωνιακού οδηγού
(6) | Προστατευτικό κάλυμμα
(7) | Σφήνα
(8) | Τραπέζι πριονίσματος
(9) | Οδηγός παραλλήλων
(10) | Αυλάκι οδηγός V στο τραπέζι πριονίσματος για τον οδηγό παραλλήλων
(11) | Τρύπες για συναρμολόγηση
(12) | Λαβή μεταφοράς
(13) | Διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος
(14) | Έλασμα στερέωσης για τραπέζι εργασίας GTA 600
(15) | Λαβή σύσφιγξης για τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος
(16) | Μοχλός ασφάλισης για τη ρύθμιση της κάθετης φαλτσογωνιάς
(17) | Τροχός
(18) | Στρόφαλος για το ανέβασμα και κατέβασμα του πριονόδισκου
(19) | Κλαπέτο ασφαλείας του διακόπτη On/Off
(20) | Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (2 mm)
(21) | Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (5 mm)
(22) | Πολυγωνικό κλειδί (23 mm)
(23) | Ράβδος ώθησης
(24) | Βίδα ρύθμισης της δύναμης σύσφιγξης του οδηγού παραλλήλων
(25) | Ένθετο τραπεζιού
(26) | Πριονόδισκος
(27) | Μεγεθυντικός φακός
(28) | Ράγα
(29) | Στήριγμα καλωδίου
(30) | Σφιγκτήρας για τη φύλαξη του πρόσθετου οδηγού παραλλήλων
(31) | Απόρριψη πριονιδιών/αποβλήτων
(32) | Προσαρμογέας αναρρόφησης
(33) | Στήριγμα για τη φύλαξη του προστατευτικού καλύμματος
(34) | Μοχλός σύσφιγξης της σφήνας διακένου
(35) | Πείροι τοποθέτησης της σφήνας διακένου
(36) | Ανοίγματα για το ένθετο τραπεζιού
(37) | Μοχλός σύσφιγξης του προστατευτικού καλύμματος
(38) | Πείρος οδηγός του προστατευτικού καλύμματος
(39) | Λαβή σύσφιγξης του οδηγού παραλλήλων
(40) | Οδηγός V του οδηγού παραλλήλων
(41) | Πρόσθετος οδηγός παραλλήλων
(42) | Σετ εξαρτημάτων στερέωσης «Πρόσθετος οδηγός παραλλήλων»
(43) | Ράγα οδηγός του γωνιακού οδηγού
(44) | Σετ εξαρτημάτων στερέωσης «Ράγα»
(45) | Βίδα στερέωσης για την απόρριψη πριονιδιών/αποβλήτων
(46) | Παξιμάδι σύσφιγξης
(47) | Μοχλός ασφάλισης του άξονα
(48) | Φλάντζα σύσφιγξης
(49) | Άξονας εργαλείου
(50) | Φλάντζα υποδοχής
(51) | Δείκτης γωνίας (κάθετα)
(52) | Κλίμακα για φαλτσογωνιά (κάθετα)
(53) | Λαβή ακινητοποίησης για οποιαδήποτε φαλτσογωνιά (οριζόντια)
(54) | Δείκτης γωνίας στον γωνιακό οδηγό
(55) | Δείκτης απόστασης, τραπέζι πριονίσματος
(56) | Πλήκτρο ΟN
(57) | Ρικνωτό παξιμάδι για τη ράγα
(58) | Σταυρόβιδα για τη ρύθμιση του οδηγού 0°
(59) | Οδηγός για φαλτσογωνιά 0°(κάθετα)
(60) | Βίδα για δείκτη γωνίας (κάθετα)
(61) | Σταυρόβιδα για τη ρύθμιση του οδηγού 45°
(62) | Οδηγός για φαλτσογωνιά 45°(κάθετα)
(63) | Βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (5 mm) εμπρός για τη ρύθμιση της παραλληλότητας του πριονόδισκου
(64) | Βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (5 mm) πίσω για τη ρύθμιση της παραλληλότητας του πριονόδισκου
(65) | Βίδα για δείκτη απόστασης, τραπέζι πριονίσματος
(66) | Βίδες κεφαλής εσωτερικού εξαγώνου (5 mm) για τη ρύθμιση της παραλληλότητας του οδηγού παραλλήλων
(67) | Βίδα για δείκτη απόστασης οδηγού παραλλήλων
(68) | Βίδες ρύθμισης για το ένθετο τραπεζιού
(69) | Στήριγμα για τη φύλαξη του σετ εξαρτημάτων στερέωσης «Πρόσθετος οδηγός παραλλήλων»
(70) | Σφιγκτήρας για τη φύλαξη του προσαρμογέα αναρρόφησης
(71) | Παξιμάδι στερέωσης του πολύγωνου κλειδιού και για ανάρτηση της ράβδου ώθησης
(72) | Στήριγμα για τη φύλαξη του κλειδιού εσωτερικού εξαγώνου
(73) | Σφιγκτήρας για τη φύλαξη του γωνιακού οδηγού