# Caractéristiques techniques

Scie sur table |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Puissance absorbée nominale | W | 1 800 | 1 800 | 1 650
Tension nominale | V | 220–240 | 230 | 110
Fréquence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Régime à vide | tr/min | 3 650 | 3 650 | 3 650
Limitation du courant de démarrage |  | ● | ● | ●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Indice de protection |  | / II | / II | / II
Dimensions (y compris les éléments amovibles)
Largeur x profondeur x hauteur | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimensions admissibles des lames de scie
Diamètre de lame de scie | mm | 254 | 254 | 254
Épaisseur de corps de lame | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Épaisseur/avoyage mini des dents | mm | >  2,4 | >  2,4 | >  2,4
Diamètre de l’alésage | mm | 30 | 30 | 30

Scie sur table |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Puissance absorbée nominale | W | 1 800 | 1 800
Tension nominale | V | 220–240 | 220
Fréquence | Hz | 50/60 | 60
Régime à vide | tr/min | 3 650 | 3 650
Limitation du courant de démarrage |  | ● | ●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Indice de protection |  | / II | / II
Dimensions (y compris les éléments amovibles)
Largeur x profondeur x hauteur | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimensions admissibles des lames de scie
Diamètre de lame de scie | mm | 254 | 254
Épaisseur de corps de lame | mm | < 2,2 | < 2,2
Épaisseur/avoyage mini des dents | mm | >  2,4 | >  2,4
Diamètre de l’alésage | mm | 25,4 | 25,4

Dimensions maximales de la pièce : voir Dimensions maximales de la pièce

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

L’appareil est conforme aux exigences de la norme CEI 61000-3-11 et est soumis à un raccordement conditionnel. Dans des conditions défavorables, l’appareil peut causer des fluctuations de tension passagères. Cet appareil a une impédance Zréel = 0,048 Ω. L’utilisateur doit s’assurer que l’impédance Zmax au point de raccordement de l’appareil est telle que : Zréel ≥ Zmax. Si la valeur de Zmax n’est pas connue, déterminez Zmax en concertation avec le fournisseur réseau ou l’autorité compétente.