# Technické údaje

Stolní okružní pila |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Jmenovitý příkon | W | 1 800 | 1 800 | 1 650
Jmenovité napětí | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Otáčky naprázdno | ot/min | 3 650 | 3 650 | 3 650
Omezení rozběhového proudu |  | ● | ● | ●
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Třída ochrany |  | / II | / II | / II
Rozměry (včetně odnímatelných prvků nářadí)
Šířka × hloubka × výška | mm | 640 × 706 × 330 | 640 × 706 × 330 | 640 × 706 × 330
Rozměry vhodných pilových kotoučů
Průměr pilového kotouče | mm | 254 | 254 | 254
Tloušťka těla kotouče | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. tloušťka zubu/rozvod zubů | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Průměr otvoru | mm | 30 | 30 | 30

Stolní okružní pila |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Jmenovitý příkon | W | 1 800 | 1 800
Jmenovité napětí | V | 220–240 | 220
Frekvence | Hz | 50/60 | 60
Otáčky naprázdno | ot/min | 3 650 | 3 650
Omezení rozběhového proudu |  | ● | ●
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Třída ochrany |  | / II | / II
Rozměry (včetně odnímatelných prvků nářadí)
Šířka × hloubka × výška | mm | 640 × 706 × 330 | 640 × 706 × 330
Rozměry vhodných pilových kotoučů
Průměr pilového kotouče | mm | 254 | 254
Tloušťka těla kotouče | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. tloušťka zubu/rozvod zubů | mm | > 2,4 | > 2,4
Průměr otvoru | mm | 25,4 | 25,4

Maximální rozměry obrobku: viz Maximální rozměry obrobku

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.

Přístroj splňuje požadavky normy IEC 61000-3-11 a může být předmětem podmínečného připojení. Za nepříznivých napájecích podmínek může přístroj způsobit občasné výkyvy napětí. Impedance tohoto přístroje je stanovena na Zactual = 0,048 Ω. Uživatel musí ověřit, že připojovací bod s impedancí Zmax, do kterého bude přístroj zapojen, splňuje požadavky na impedanci: Zactual ≥ Zmax. Pokud Zmax není známo, určete Zmax ve spolupráci s provozovatelem sítě nebo dodavatelem energií.