# Dados técnicos

Serra circular de mesa |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Potência nominal absorvida | W | 1800 | 1800 | 1650
Tensão nominal | V | 220–240 | 230 | 110
Frequência | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
N.º de rotações em vazio | r.p.m. | 3650 | 3650 | 3650
Limitador da corrente de arranque |  | ● | ● | ●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Classe de proteção |  | / II | / II | / II
Dimensões (incluindo elementos do aparelho amovível)
Largura x profundidade x altura | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Medidas de discos de serra apropriados
Diâmetro do disco de serra | mm | 254 | 254 | 254
Espessura da base do disco | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Mín. espessura/torção dos dentes | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diâmetro do furo | mm | 30 | 30 | 30

Serra circular de mesa |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Potência nominal absorvida | W | 1800 | 1800
Tensão nominal | V | 220–240 | 220
Frequência | Hz | 50/60 | 60
N.º de rotações em vazio | r.p.m. | 3650 | 3650
Limitador da corrente de arranque |  | ● | ●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Classe de proteção |  | / II | / II
Dimensões (incluindo elementos do aparelho amovível)
Largura x profundidade x altura | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Medidas de discos de serra apropriados
Diâmetro do disco de serra | mm | 254 | 254
Espessura da base do disco | mm | < 2,2 | < 2,2
Mín. espessura/torção dos dentes | mm | > 2,4 | > 2,4
Diâmetro do furo | mm | 25,4 | 25,4

Dimensões máximas da peça: ver Máximas dimensões da peça a ser trabalhada

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

O aparelho cumpre aos requisitos IEC 61000-3-11 e está sujeito a conexão condicional. O aparelho pode causar flutuações ocasionais de voltagem sob condições de energia desfavoráveis. A impedância deste aparelho está definida como Zatual = 0,048 Ω. O utilizador tem de assegurar que o ponto de conexão, com a impedância Zmáx., onde o aparelho deve ser conectado cumpre o requisito de impedância: Zatual ≥ Zmáx.. Se Zmáx. é desconhecido, determine Zmáx. em consulta com o fornecedor da rede ou autoridade de fornecimento.