# Serrar

##

- Ajuste a guia paralela (9) à largura de corte desejada.
- Coloque a peça sobre a mesa de serrar em frente à cobertura de proteção (6).
- Suba e desça o disco de serra através da manivela (18) para cima ou para baixo até que os dentes superiores do disco de serra (26) se encontrem a aprox. 3−6 mm por cima da peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Serrar a peça com avanço uniforme.
  Se exercer demasiada pressão, as pontas do disco de serra podem sobreaquecer e a peça pode ser danificada.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.

##

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado do disco de serra.
  Com o disco de serra inclinado para a esquerda, a guia paralela (9) tem de estar à direita do disco de serra.
- Siga os passo de trabalho de acordo com: ver Serrar cortes a direito

##

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado na guia angular (3).
- Coloque a peça na calha perfilada (28).
  O perfil não deve encontrar-se na linha de corte. Solte neste caso a porca serrilhada (57) e desloque a calha perfilada.
- Suba e desça o disco de serra através da manivela (18) para cima ou para baixo até que os dentes superiores do disco de serra (26) se encontrem a aprox. 3−6 mm por cima da peça.
- Ligar a ferramenta elétrica.
- Com uma mão, pressione a peça contra a calha perfilada (28) e, com a outra mão, empurre a guia angular no manípulo de fixação (53) lentamente na ranhura de guia (5) para a frente.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.