# Ustawianie prowadnicy równoległej

Prowadnicę równoległą (9) można zamocować po lewej (czarna skala) lub po prawej (srebrna skala) stronie tarczy. Znacznik w lupie (27) pokazuje na skali (2) ustawioną odległość prowadnicy równoległej od tarczy.
Ustawić prowadnicę równoległą po wybranej stronie tarczy .

## Ustawianie prowadnicy równoległej
przy nierozsuniętym stole pilarskim

- Zwolnić uchwyt mocujący (39) prowadnicy równoległej (9). Przesunąć prowadnicę równoległą tak, aby znacznik w lupie (27) pokazywał żądany odstęp od tarczy.
  W przypadku nierozsuniętego stołu należy brać pod uwagę dolny opis srebrnej skali (2).
- W celu unieruchomienia należy ponownie nacisnąć uchwyt mocujący (39) do dołu.

## Ustawianie prowadnicy równoległej
przy rozsuniętym stole pilarskim (zob. rys. D)

- Ustawić prowadnicę równoległą z prawej strony tarczy.
  Przesunąć prowadnicę równoległą tak, aby znacznik w lupie (27) pokazywał na dolnej skali 26 cm.
  W celu unieruchomienia należy ponownie nacisnąć uchwyt mocujący (39) do dołu.
- Pociągnąć uchwyt mocujący (15) elementu poszerzającego stół całkowicie do góry.
- Wysunąć element poszerzający stół (13) na zewnątrz tak, aby wskaźnik odległości (55) pokazywał żądaną odległość od tarczy na górnej skali.
- Nacisnąć uchwyt mocujący (15) do dołu.
  Spowoduje to unieruchomienie elementu poszerzającego stół.